2022年9月承德市水质月报

2022年9月，承德市依据执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22 号文件）对全市21个国考地表水河流断面和5个跨县界生态补偿出境断面进行水质评价。

本月实际监测20个国考地表水河流断面,蒙古营子断流，达到Ⅰ-Ⅲ类水质标准的断面个数为18个，占监测断面总数的90.0%；大草坪为Ⅳ类，占监测断面总数的5.0%。地表水水质状况详见下表：

 **9月份地表水监测断面水质状况表**

| **河流名称** | **断面名称** | **水质类别** |
| --- | --- | --- |
| 滦河 | 上板城大桥 | Ⅲ |
| 滦河 | 郭家屯 | Ⅲ |
| 瀑河 | 党坝 | Ⅱ |
| 柳河 | 大杖子（二） | Ⅰ |
| 伊逊河 | 唐三营 | Ⅲ |
| 潘家口水库 | 潘家口水库 | Ⅱ |
| 老哈河 | 甸子 | Ⅰ |
| 清水河 | 墙子路 | Ⅰ |
| 青龙河 | 四道河 | Ⅰ |
| 伊逊河 | 李台 | Ⅱ |
| 滦河 | 兴隆庄 | Ⅲ |
| 武烈河 | 上二道河子 | Ⅰ |
| 汤河 | 大草坪 | Ⅳ |
| 潵河 | 蓝旗营 | Ⅱ |
| 柳河 | 三块石 | Ⅰ |
| 滦河 | 大杖子（一） | Ⅱ |
| 瀑河 | 大桑园 | Ⅰ |
| 泃河 | 黄崖关 | Ⅱ |
| 潮河 | 古北口 | Ⅰ |
| 阴河 | 蒙古营子 | 断流 |
| 西路嘎河 | 二道河水库入口 | Ⅱ |

 根据承德市环境监控中心监测结果，本月监测的5个出境跨县界生态补偿断面中1个未达标，其余4个断面水质达标。