2020年7月承德市水质月报

2020年7月，我市共监测29个国、省控及省考地表水河流断面，12个出入境跨县界生态补偿断面。地表水水质评价执行《地表水环境质量标》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22 号文件）。

——根据承德市生态环境监测中心的监测结果，本月实际监测国省控、国省考地表水河流断面28个,平泉上游断面断流，不具备监测条件。Ⅰ-Ⅲ类水质断面17个，占监测断面总数的60.7%；门子哨为Ⅳ类水质，占3.6%；围场上游、唐三营为Ⅴ类水质，占7.1%；郭家屯、宫后、承钢大桥、偏桥子大桥、上板城大桥、李台、雹神庙、磷矿上游为劣Ⅴ类水质，占28.6%。总体水质与上月相比没有明显变化，与去年同期相比水质有所恶化。

——根据承德市环境监控中心监测结果，本月监测出入境跨县界生态补偿断面需要公开的12个断面中，中实际监测12个，水质达标断面11个，其中滦河出境、墙子路化学需氧量超标、滦河出境总磷超标。