2020年6月承德市水质月报

2020年6月，我市共监测29个国、省控及省考地表水河流断面，12个出入境跨县界生态补偿断面。地表水水质评价执行《地表水环境质量标》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22 号文件）。

——根据承德市生态环境监测中心的监测结果，本月实际监测国、省控及省考地表水河流断面27个, 旅游桥、平泉上游断面断流，不具备监测条件。Ⅰ-Ⅲ类水质断面16个，占监测断面总数的59.3%；古北口、郭家屯、大杖子（一）、上板城大桥、乌龙矶大桥、围场上游、门子哨为Ⅳ类水质，占25.9%；承钢大桥、偏桥子大桥、李台为Ⅴ类水质，占11.1%；

雹神庙为劣Ⅴ类水质，占37.0%。 总体水质与上月相比有所恶化，与去年同期相比水质有所恶化。

——根据承德市环境监控中心监测结果，本月监测出入境跨县界生态补偿断面需要公开的12个断面中，中实际监测12个，水质达标断面11个，其中甸子总磷超标。